**KOBYLICA W CHAŁUPIE Z MSZALNICY**

Innym sprzętem godnym uwagi w pracowni stolarsko - kołodziejskiej jest kobylica, czyli ława kołodziejska, używana przy produkcji drewnianych kół.

Kobylica ma formę surowej drewnianej ławki o długości 170 [stu siedemdziesięciu] cm zrobionej z samorodnie rozwidlonego grubego pnia. Przez środek biegnie podłużny otwór przypominający kształtem wąskie koryto. Z jednej strony ławka zbiega się we wspólny czubek, z drugiej spięta jest metalowym prętem. Stoi na czterech nóżkach. Mniej więcej w połowie znajduje się miejsce z dwoma wysuniętymi w górę drewnianymi uchwytami, w które mocuje się piastę koła. To drewniany walec z otworami na szprychy i oś. Na obracaną w koło piastę nabija się szprychy. Na nich osadza się dzwona, które połączone tworzą obwód koła, czyli obodę. Gotowe koło zostanie oddane do okucia u kowala.