**DZIAD DO STRUGANIA W CHAŁUPIE Z MSZALNICY**

Dziad do wyrobu drewnianych gontów i części kół (szprych i dzwon) znajduje się w warsztacie. To tzw. ława strugalna o długości 2 [dwóch] metrów i szerokości około 25 [dwudziestu pięciu] centymetrów. Przypomina proste imadło połączone z wąską ławką. Używany był do obróbki drewna przez kołodziejów, bednarzy i stolarzy.

Szara drewniana ławka na czterech nogach ma zamocowany krótki, wąski, drewniany blat z trójkątną podpórką. Obok niego znajduje się owalny drewniany klocek, tzw. głowa. Dziad był niekiedy nazywany pieszczotliwie dziadkiem, a głowę rzeźbiono na kształt ludzkiej. Ta ma schematycznie zarysowany nos i oczodoły. Zamocowana jest na trzonku, który przechodzi przez otwór w blacie i ławce. Prostokątny trzonek zakończony jest u dołu drewnianym pedałem, o funkcji dźwigni.

Stolarz podczas pracy siadał okrakiem na ławce i naciskając stopą wywierał regulowany nacisk na pedał. Ten z kolei dociskał umieszczony na wierzchu klocek do blatu i unieruchamiał drewniany element zatknięty w imadle. Stabilnie umocowana drewniana część mogła wtedy zostać poddana obróbce.